**酸雾净化塔维修竞价公告**

竞价时间：2023年 4月24 日

竞价编号：LHTY-20230424-001

竞价人：张家港联合铜业有限公司

【重要声明】

1、公开竞价是铜陵有色集团为规范自主采购管理，推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式，仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资、服务采购。

2、中标结果仅直接通知到竞价中标人，不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人提出书面申请，查询原始资料和评审结果，充分尊重竞价投标人的知情权。

3、投标人中标后应及时签订并履行合同；若违约，按《铜冠物资公司失信供应商管理处罚细则（试行）》处理。

4、需要收取履约保证金的，中标人应在收到中标通知五个工作日内，按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的，将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单，按相关规定予以处理。

**一：竞价内容**

1、电解车间净化工段玻璃钢酸雾净化塔维修，酸雾净化塔启用时间为2015年。

2、酸雾净化塔直径约φ2500mm，内部污垢较多，结晶堵塞严重，内部应进行清理清洗。

3、更换酸雾净化塔内所有填料，为PP材质，应先将旧填料移除，再更换新填料。

4、酸雾塔内部隔板、隔层脱落，需重新加固，无法加固的更换(材质为PP)，具体尺寸供方现场测量。

5、酸雾塔内喷淋系统清理，内部管道清理，喷头更换(材质为PP)。

6、酸雾塔外部风管（方形，尺寸约1170×980mm）软连接腐蚀、渗液结晶严重，需更换软连接（材质PVC，透明、耐腐蚀）、连接螺栓（304不锈钢）、配密封垫片（材质EPDM，需耐酸、腐蚀）。

7、所有更换完成拆除下来的旧填料、旧玻璃钢管件、清洗后的残渣，经需方现场确认后，供方自行带走处理。

8、供方完工后需联系需方进行现场调试，试用一个月后无任何异常情况视为验收合格。

9、供方责任为全包，含材料和人工。

10、维修方式为现场维修，供方报价前应至需方现场勘察施工条件和设备工况，再进行报价。

**二、投标资料**

1、报价单原件加盖公司公章

2、营业执照复印件加盖公司公章

**二、报价和质保**

供方提供含13%增值税发票，如不能提供，需注明实开税率。同时对更换和加固的部件质保一年，即一年内有任何问题无偿上门维修。

**三、付款方式**

 供方酸雾净化塔维修完成，需方使用一个月后无任何质量问题支付总价97%作为验收款，余款3%质保一年期满后付清。

**四、双方责任**

需方责任：监督供方维修质量，以及过程监管，如施工存在问题，有权要求供方整改；

供方责任：责任为全包，保质保量完成酸雾净化塔工作，同时做好售后服务。

**五、报价截止时间**

2023年5月1日9:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

**六、报价文件接收单位及联系人**：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州 联系电话：0512-58533020

业务咨询人：程卓 联系电话：0512-58539130