常规电解阴极铜吊耳加宽优化技术改造项目竞价公告
竞价编号：LHTY20260826-01
发布日期：2026年8月26日
1、公开竞价是铜陵有色集团为规范自主采购管理，推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式，仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资采购。
2、竞价开标在张家港联合铜业有限公司纪委监督下进行，竞价投标人可到现场观摩开标过程并接受答疑。
3、中标结果仅直接通知到竞价中标人，不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人提出书面申请，查询原始资料和评审结果，充分尊重竞价投标人的知情权。
4、投标人中标后应及时签订并履行合同；若违约，按《张家港联合铜业失信供应商处罚管理标准》处理。
5、需要收取履约保证金的，中标人应在收到中标通知五个工作日内，按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的，将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单，按相关规定予以处理。
一、总则
1. 本技术要求旨在明确“常规电解阴极铜吊耳加宽优化技术改造项目”的技术规格、供货范围、设计、制造、安装、调试及验收标准。
2. 投标人必须完全响应本技术要求中的所有条款，任何偏差都必须在投标文件中明确指出。
3. 本项目为交钥匙工程，投标人负责完成所有工作，直至项目通过最终验收并交付使用。
二、项目概述与改造目标
1. 项目背景：为解决现有电解一系统阴极铜生产中因吊耳宽度不足（45mm）导致的频繁“断耳”问题，需对现有设备进行技术改造。
2. 改造目标：将阴极铜吊耳宽度由45mm增加至60mm，以适应未来8天生产周期下单块约115kg的阴极铜，彻底解决断耳问题，消除安全隐患，并降低劳动强度。
三、核心设计原则
1. 操作模式不变原则：本次改造为旧设备升级，必须保证改造后的设备操作方式、人机交互界面及作业流程与原设备完全一致。不得改变现有操作人员的作业习惯，确保操作人员无需额外培训即可无缝切换。
2. 技术成熟可靠原则：所采用的技术方案、更换的零部件及材料必须是成熟、可靠、先进的，确保设备长期稳定运行。
四、现场踏勘与深化设计要求
1. 现场踏勘：本项目为旧设备升级改造，现场实际尺寸及接口状况是投标方案编制的核心依据。投标人必须在投标前派专业技术人员前往项目现场进行实地踏勘和尺寸测量。未进行现场踏勘的投标人，其投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。
2. 现状确认：投标人需自行对现有设备的安装空间、基础标高等进行全面复核。招标人提供的文字说明及参考图纸仅供初步了解，不作为最终施工依据。
3. 定制化技术方案：投标人提供的技术方案及报价，必须完全基于现场实地勘查的结果。投标文件中必须提供详细的《设备改造深化设计方案》，包含但不限于：新旧设备对接节点详图、关键改造部件的加工图纸、现场施工及吊装方案。
4. 核心响应点：方案中必须明确说明如何在“不改变原操作模式”的前提下，完成所有硬件的更换与对接。
5. 责任界定与风险承担：因投标人未进行现场踏勘、现场测量失误或对现场工况评估不足，导致投标方案存在缺陷、漏项，或在中标后实施过程中出现安装不匹配、需要增加额外加工件等情况，所有额外产生的费用及工期延误责任均由投标人自行承担。投标人的报价应被视为包含了完成本项目所需的全部设计、制造、现场对接、安装及调试费用，招标人后续不再接受任何以“现场实际情况与预期不符”为由的索赔。
五、供货范围与技术规格
投标人需根据以下清单提供全新的设备或部件，并负责拆除旧件、安装新件。
	序号
	设备/部件名称
	单位
	数量
	技术规格与要求

	1
	接耳装置
	套
	4
	适配60mm宽耳料，包含电解一、二期及三、四、五期始极片机组的改造，确保接耳动作稳定、准确。

	2
	步进台框架
	套
	2
	更换始极片机组的步进台框架，结构强度需满足新工况要求，确保输送过程平稳顺畅。

	3
	步进台导向板
	套
	4
	更换导向板，其尺寸和形状需与60mm宽耳料精确匹配，防止卡料、偏斜。

	4
	供耳装置
	套
	4
	更换供耳装置，确保能稳定、连续地向钉耳机供给60mm规格的耳料。

	5
	吊耳箱箱体
	个
	6
	更换为适配60mm宽耳料的新规格吊耳箱，容量和结构需满足生产节拍要求。

	6
	吊耳切割机改造
	套
	2
	更换小分切辊组及刀架，实现将板料精确剪切为16块60×325mm的耳料。



六、工艺改造具体要求
1. 吊耳切割工艺：改造后，始极片经大分切后，小分切需直接将板料剪切成16块60×325mm的耳料。大分切后的余料处理方式为：一侧余料宽度为60mm（可回收利用），另一侧余料宽度为30mm（作为废料处理）。
2. 材料利用率：投标方案应体现对材料利用率的优化，减少不必要的废料产生。
七、安装、调试与验收
1. 安装调试：投标人负责所有设备部件的现场安装与调试工作。安装过程不得影响招标人其他正常生产线的运行。调试完成后，设备应运行平稳，无异常噪音、振动，各项动作准确无误。
2. 验收标准：
     带料试运行：带料生产72小时，产出的阴极铜吊耳宽度稳定在60mm，生产节拍满足设计要求，设备各部件动作正常，无故障。
     最终验收：带料试运行成功后，由双方共同签署最终验收报告。
八、技术资料与售后服务
1. 技术资料：项目验收后，投标人需提供完整的竣工图纸、维护保养手册及关键外购件的说明书。
2. 质保期：项目最终验收合格后，整体质保期12个月。质保期内，因设备本身质量问题导致的故障，投标人负责免费维修或更换。
3. 响应时间：质保期内，接到故障通知后，投标人技术人员应在24小时内到达现场进行处理。
九、付款方式
货到现场，招标方根据材料清单进行数量和材质检验，材质符合技术要求规定，数量与招标方材料清单一致视为到货验收合格，招标方支付总价30%作为到货款，投标方完成设备现场安装、调试及验收，达到正常使用标准后，招标方在约定时限内支付总价的67%作为验收款，余款3%质保金，质保一年。
十、双方责任
1、招标方责任：监督投标方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，招标方有权要求投标方整改，包括停工，发现违章作业的，招标方可处罚投标方施工人员。
2、投标方应服从招标方管理制度，注意安全，保证质量及工期。投标方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前投标方到招标方安环基础部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安环基础部进行报备，供进厂人员的社保缴纳证明（无社保需购买保险），其中应包含一名安全员的社保证明（本公司的），安全员仅负责现场监管，缴纳合同价5%安全风险押金（涉及特种作业未满5000元的，按5000元缴纳），违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由投标方指定安全人员负责现场监管，如发生工伤及其他伤亡事故，由投标方自行解决和赔偿。
十一、评标方式
1、综合评分法，综合评分得分最高投标单位中标
2、评分办法
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	商务部分（70分）
	价格
	满分70分。报价有效的前提下最低价得满分，投标报价比最低价每增加1%，得分减0.5分，得分保留两位小数。
	70分

	技术部分（30分）
	业绩
	要求投标方提供2024年-至今国内同类产品相关业绩不少于5家，提供合同复印件，提供5家得10分，之后每多1家有效业绩得5分，最多得30分。
	30分


注：开标后招标人将通知中标人签订合同。中标人10个工作日内拒不签订合同或不履行相关义务的，视为自动放弃中标资格。
十二、报价截止时间
2026年9月2日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。
十三、报价文件接收单位及相关联系人：
文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司党群综合部；邮编：215624 
接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。
投标联系人：侯燕州（0512-58533069）
业务咨询联系人：铜工场 谢鑫（18852950391）
注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。
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常规电解阴极铜吊耳加宽优化技术改造项目报价单
	序号 
	设备/部件名称
	单位
	数量
	技术规格与要求
	价格（元）

	1
	接耳装置
	套
	4 
	适配60mm宽耳料，包含电解一、二期及三、四、五期始极片机组的改造，确保接耳动作稳定、准确。
	

	2
	步进台框架
	套
	2
	更换始极片机组的步进台框架，结构强度需满足新工况要求，确保输送过程平稳顺畅。
	

	3
	步进台导向板
	套
	4 
	更换导向板，其尺寸和形状需与60mm宽耳料精确匹配，防止卡料、偏斜。
	

	4
	供耳装置
	套
	4
	更换供耳装置，确保能稳定、连续地向钉耳机供给60mm规格的耳料。
	

	5
	吊耳箱箱体
	个
	6
	更换为适配60mm宽耳料的新规格吊耳箱，容量和结构需满足生产节拍要求。
	

	6
	吊耳切割机改造
	套
	2
	更换小分切辊组及刀架，实现将板料精确剪切为16块60×325mm的耳料。
	

	7
	其他
	
	
	
	

	合计（含税价）
	



投标人签字盖章：_______________ 
注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2、 报价税率： _____ 
3、 报价单中“其他”栏用于填写未涵盖的相关费用及设备材料。

