**搪玻璃反应釜清洗竞价公告**

竞价时间：2023年 4月28 日

竞价编号：LHTY-20230428-001

竞价人：张家港联合铜业有限公司

【重要声明】

1、公开竞价是铜陵有色集团为规范自主采购管理，推进阳光操作而采取的公开竞争性采购方式，仅适用于企业日常生产经营性物资以及不具备招标条件的部分物资、服务采购。

2、中标结果仅直接通知到竞价中标人，不再另行发布中标公告。对中标结果有异议的竞价投标人可向投标受理人提出书面申请，查询原始资料和评审结果，充分尊重竞价投标人的知情权。

3、投标人中标后应及时签订并履行合同；若违约，按《铜冠物资公司失信供应商管理处罚细则（试行）》处理。

4、需要收取履约保证金的，中标人应在收到中标通知五个工作日内，按照规定交纳履约保证金。无正当理由不交纳的，将列入铜陵有色金属集团公司失信行为供应商名单，按相关规定予以处理。

**一：竞价内容**

1.共8台搪玻璃反应釜清洗除垢，型号为K-10000L,为二类压力容器，2018年投入使用未清洗过，数量为8台。

2、容器规格为内径2000mm,高度5585mm，封头为椭圆式，筒体、封头等材质为Q245R。壳体工作介质为电解液，夹套工作介质为蒸汽。

3、容器设计压力，压力容器壳体内最高为0.4mpa,夹套内最高为0.6mpa。

4、反应釜搪玻璃层厚度为0.8-2.2mm.

5、反应釜清洗数量为8台，需方负责反应釜盖拆除，拆开后，釜身内部搪玻璃有裂纹破损等情况，影响检验结果的，经双方现场确认后可不清洗，最终以实际清洗数量为准。

6、反应釜身内硫酸镍结垢严重（结垢含酸高），供方采用柴油驱动的高压清洗机组进行清洗，要求供方根据现场实际情况，调整清洗机组额定出口压力，清洗压力供方自行选择，柴油供方自备；

7、供方清洗后的反应釜身内壁，需露出整体搪玻璃面本色，以满足张家港特检院高压电火花试验的要求。

8、建议供方到现场对搪玻璃反应釜进行实地勘察后再报价。

9、因供方原因对搪玻璃反应釜身造成损坏的，供方免费进行修补或供方支付第三方修补费用，无法修补的供方负责重新搪瓷（返厂搪瓷，供方承担一切额外费用），修补或搪瓷后的反应釜身需经张家港市特检院检验合格。

10、供方8台反应釜清洗工期应≤8个工作日。

**二、过程监管**

1、在清洗过程中，需方派人在现场进行监督供方施工质量，清洗完毕后及时联系特检院拍照验收；

2、施工过程中供方存在违章作业等情况，需方有权要求供方整改或者停工。

3、需方因生产原因，只能逐步按台清洗，清洗后的搪玻璃反应釜内壁洁净度应符合张家港特检院检验要求，每清洗一台经需方验收合格方可进行下一台的清洗工作。

**三、投标资料**

1、报价单原件加盖公司公章

2、营业执照复印件加盖公司公章

**四、付款方式**

8台搪玻璃反应釜清洗完成经需方验收合格一个月后支付合同全款（最终按实际清洗数量结算）。

**五、报价**

投标方报价含13%税率，如不能开具13%税率发票，需在报价单上注明实开税率。

**六、双方责任：**

1、需方根据正常生产情况，安排清洗时间，并提前一天通知供方，供方应及时安排施工队伍进厂,保质保量完成清洗工作；

2、需方提供水源，并负责清洗用脚手架搭建。

3、相关劳保用品等供方自带；

4、供方需提供相关材料和营业执照复印件，签订安全协议，缴纳合同总价5%作为安全风险押金（安全施工结束后退还）；

**七、报价截止时间**

2023年5月5日9:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

**八、报价文件接收单位及联系人**：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州 联系电话：0512-58533020

业务咨询人：程卓 联系电话：0512-58539130