**厂内机动车辆年度维保竞价公告**

**一、项目编号：**LHTY-20221121-003

1. **发布日期**：2022年11月21日

**三、项目概况**

**（一）、维保期限：**

施工地点：张家港联合铜业公司内

时间：有效期为合同签订之日起一年（满一年）。

**（二）、内容：**

1. 供方对需方厂内机动车辆进行故障维修、定期维保、常规检查服务，需方提供所需零部件，维修工具供方自带。

2、需方厂内机动车辆种类：合力叉车、常林及徐工装载机、合力及青岛海德马克加料机、犀牛破碎机、徐工抓机、扫地车、洒水车等，具体详见清单附件。

3、故障维修：对于已发生的故障供方及时上门解决，先检查，后提供故障维修需要的材料清单和工时清单，待需方批准后，供方进行故障维修工作。

4、响应时间：供方故障上门响应时间应≤24小时，即收到需方维修电话后的24小时内到达需方现场进厂维修。

5、定期保养：参照各类型车辆保养手册，对厂内机动车辆进行保养，供方应向需方提供保养申请（包含所需材料、维修工时），根据需方审核结果进行保养工作。

6、小修：涉及日常维修时，供方可根据实际情况安排人员在需方现场进行维修。

7、大修：涉及车辆大修需要返厂时，供方应先提交大修申请，列出材料清单与维修工时，待需方审核同意后，可返厂大修，供方有权安排人员至需方进行监督大修工作，需方也需每天汇报工作进度并附带照片。（供方包检修车辆来回运输）

8、维修责任：因供方原因，在对车辆进行维修过程中对其他部件或其他设备造成损坏，供方无偿修复。

**四、报价**

1、因维修所用材料由需方提供，故供方只需报价工时费即可，为（ ）元/工时（含运输费）。供方报价含13%增值税。

2、工时结算依据：参照《江苏省机动车维修结算工时定额与收费指南》（2014版，有最新版的参照最新版本执行）中相对应的车辆项目检修工时作为依据，如其中未涉及的优先参考货车项目检修工时，其次参考其他车型检修工时。

**五、供方资质要求**

1、具有独立的法人资格及相应的经营范围。

2、具备《特种设备维修改造许可证（厂内机动车辆）》且在有效期内。

3、供方营业执照注册资金应不低于2000万元。

4、现场维保时，供方现场负责人应同时具备特种设备员证和安全员证进行现场安全监管，涉及登高作业时人员应具备高空作业证。同时高空作业需要的脚手架和扶梯，供方自行负责。

**六、评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **评分参考及范围** | **分值** | **备注** |
| 报价 | 满分90分，响应技术要求的前提下最低报价得满分。投标报价比最低价每增加1%（四舍五入），得分减0.5分，得分保留两位小数。 | 90 |  |
| 业绩情况 | 满分10分。响应技术要求的前提下提供该公司近三年厂内机动车辆维保业绩3起得5分，未满3起，每少1起扣1分，未提供业绩得为0分；每增加一起加0.5分，加分最多不超过5分。  以合同复印件为准，原件备查。 | 10 |  |

**七、过程监管**

1、在厂内机动车辆维保过程中，需方派人在现场进行监督供方施工质量，并及时进行验收；

2、供方在需方维保过程中存在违章作业等情况，需方有权要求供方整改或者停工。

**八、结算方式：**

1、供方每次厂内机动车辆维修完毕后，应现场提供维修清单（含工时清单），需方进行签字确认，维修清单内工时费用参照供方报价时工时单价结算。

计算方式为总工时×（ ）元/工时，供方付款方式为月结，即每月统计总量结算一次。

2、供方每月开具13%增值税发票，需方凭票全款支付。

**九、双方责任：**

1、相关劳保用品及维修工具供方自带。

2、供方需提供相关资质材料和营业执照复印件，签订安全协议缴纳5000元作为安全风险押金（合同到期后退还）。

附：厂内车辆登记表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车 型 | 自编号 | 吨位 | 日期 |
| 1 | 大吨位叉车 | 9# 合力 | 8T | 2014.05 |
| 2 | 大吨位叉车 | 12# 合力 | 8T | 2014.05 |
| 3 | 大吨位叉车 | 13# 合力 | 10T | 2015.03 |
| 4 | 大吨位叉车 | 19# 合力 | 10 t | 2019,03 |
| 5 | 大吨位叉车 | 20# 合力 | 10t | 2019.03 |
| 6 | 大吨位叉车 | 21# 合力 | 8.5t | 2021.06 |
| 7 | 小吨位叉车 | 1#进箱 合力 | 3T | 2008.03 |
| 8 | 大吨位叉车 | 2#进箱 合力 | 3.5T | 2013.05 |
| 9 | 大吨位叉车 | 3#进箱 合力 | 3.5T | 2015.02 |
| 10 | 大吨位叉车 | 4#进箱 合力 | 3.5T | 2015.03 |
| 11 | 大吨位叉车 | 5# 合力 | 3.5T | 2015.03 |
| 12 | 大吨位叉车 | 6# 合力 | 3.5T | 2019.03 |
| 13 | 大吨位叉车 | 阳极炉1 | 3.5T | 2015.05 |
| 14 | 大吨位叉车 | 阳极炉2 | 3.5T | 2019.03 |
| 15 | 装载机 | 15#徐工 20A | 2T | 2001.12 |
| 16 | 装载机 | 16#常林 30E-3 | 3T | 2005.05 |
| 17 | 装载机 | 17#常林 50E-5 | 5T | 2010.04 |
| 18 | 装载机 | 18徐工 500KN | 5T | 2015.05 |
| 19 | 装载机 | 常林 15B | 1.5T | 2015.07 |
| 20 | 破碎机 | 犀牛HN110 |  | 2009.09 |
| 21 | 抓机 | 徐工300FN | 3T | 2015.07 |
| 22 | 洒水车 | 东风 |  | 2019．4 |
| 23 | 吸尘车 | 东风 |  | 2016..01 |
| 24 | 加料机 | 青岛海德马克 | 3T | 2021.05 |
| 25 | 加料机 | 青岛海德马克 | 3T | 2015.09 |
| 26 | 加料机 | 合力 | 1.5T | 2006.07 |
| 27 | 加料机 | 合力 | 1.5T | 2005.04 |
|  | **合计** | **27 台** |  |  |

**十、中标人确定**

综合评标法，得分最高投标方为中标人。

**十一、报价截止时间**

2022年11月28日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

**十二、报价文件接收单位及相关联系人：**

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部 程卓（13773230925）