**水泵节能改造服务项目竞价公告**

**一、项目编号：**LHTY-20210414-001

1. **发布日期**：2021年4月14日

**三、项目内容**

项目名称：37KW超高效永磁水泵系统。

项目地址：张家港锦丰镇三兴街道五棵松路200号联合铜业厂内 。

1. **项目设备成本**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 37KW超高效永磁水泵系统 | 流量：200m³/h，扬程：42m | 1 | 变频控制；含系统控制柜（手动调频）、含施工部分。 |

服务方需开具13%增值税专用发票，需注明签订合同后的备货期。

**四、节能要求**

现有2台水泵构成系统的出口流量为260m3/h，压力0.33Mpa，对其中一台水泵进行相应改造，改造后需满足原工艺参数要求。

改造前水泵为24小时运行，用电量比较平稳，水泵日用电量基数为871kWh，要求节电率不低于15%（含15%），投资回收期不超过2年。

备注：数据来源为张家港联合铜业电能消耗记录表。

**五、付款方式**

节电量满足要求3个月后乙方支付90%，10%作为质保金，质保期一年，如无法满足要求，永磁水泵系统拆除。服务方将水泵恢复至节能改造前的状态。

**六、投标说明**

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

1. 营业执照
2. 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）

**七、中标人确定**

以报价最低单位确定为中标人。

**八、报价截止时间**

2021年4月21日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

**九、报价文件接收单位及相关联系人：**

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部 陈驰（0512-58539130）