
 起重机声光报警安装项目竞价公告

竞价编号：LHTY20260716-01

发布日期：2026年7月16日

甲方：张家港联合铜业有限公司   乙方：声光报警安装单位
一、内容
1、甲方单梁起重机缺乏声光报警装置，由乙方进行安装，单梁起重机数量为23台（精炼8台、电解8台、动力4台、质计1台、商务2台），即乙方需要安装23台声光报警装置。

2、声光报警装置颜色为红色，安装在单梁行车本体端梁，要求大车运行时红灯闪烁并鸣笛，大车运行停止时声光同步切断。

3、乙方安装声光报警装置时，如对配电箱内其它线路造成损坏，乙方免费修复。

    4、乙方责任为全包，含材料、人工、高空作业车，甲方仅负责安装完成后的使用。
5、乙方施工完成后，同步对行车进行调试，确保声光报警装置有效。乙方总工期应≤7日历天，具体施工时间以甲方通知为准。

二、报价方式：
乙方报价方式为全包总价，报价含13%增值税（不能开具的注明实际开票税率）。乙方应具备《起重机械制造含安装，修理，改造许可证》A级资质。进厂人员提供相应的高空作业证、电工证等，现场乙方还应配备一名安全员，持有相关安全员证，以上证件需在报价文件中体现。

三、付款方式：

乙方施工完成，甲方正常使用一个月无异常情况，视为验收合格，支付合同总价97%作为验收款，余款3%质保金质保半年。

四、双方责任：
1、甲方责任：工具辅材的提供；监督乙方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，甲方有权要求乙方整改，包括停工，发现违章作业的，甲方可处罚乙方施工人员。

2、乙方责任：乙方进场人员应配齐相应的劳保用品，进场前乙方到甲方安环基础部接受安全教育并签订安全管理、施工协议书，需要进行特种作业的应提供相关证件，并在安环基础部进行报备，缴纳合同5000元安全风险押金，违反《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法》（按最新版执行），按该办法内容进行处罚，安全施工结束且双方无争议后押金退还，施工期间施工工作范围内安全工作由乙方负责，如发生工伤及其他伤亡事故，由乙方自行解决和赔偿，与甲方无涉。
五、中标方确定

   以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

六、报价截止时间

2026年7月23日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

七、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司党群综合部；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533069）

业务咨询联系人：铜工场 程卓（13773230925）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。

